# Ладење на батеријата (Active Air Cooling)

Полначот ја следи температурата на поставената батерија. Ако е потребно, вентилаторите се вклучуваат за да се излади батеријата.

Батеријата се лади во 3 фази:

- предладење

- ладење за време на процесот на полнење

- последователно ладење

Полначот има сопствен систем за ладење кој работи независно од системот за ладење на батеријата.

## предладење

Ако температурата на батеријата е над дозволениот опсег на температура на полнење види Процес на полнење, вентилаторите се активираат за да се излади батеријата.
Процесот на полнење започнува веднаш штом температурата на батеријата го достигне дозволениот опсег на температура на полнење.

За време на предладење, ладењето на батеријата се прикажува на следниов начин:

Приказот за Active Air Cooling (4) свети во зелено и приказот за статус (3) свети во жолто.

## ладење за време на процесот на полнење

Ако полначот за време на процесот на полнење препознае дека е потребно ладење на батеријата, вентилаторите се активираат.

За време на процесот на полнење, ладењето на батеријата се прикажува на следниов начин:

Приказот за Active Air Cooling (4) свети зелено, приказот за статус (3) свети жолто и линиите на приказот за статус (9) светат последователно во зелено.

## Последователно ладење

Ако полначот по процесот на полнење препознае дека ладењето на батеријата е потребно, вентилаторите се активираат.

За време на последователното ладење, ладењето на батеријата се прикажува на следниов начин:

Приказот за Active Air Cooling (4) свети зелено, приказот за статус (3) свети зелено и сите линии на приказот за статус (9)светат во зелено.