# Drift i L-BOXX

- Lokket på L-BOXX må være helt åpent under ladeprosessen. Sikkerhetsklaffen må være festet til lokket på L-BOXX. Ladekabelen må føres gjennom kabeluttaket i L-BOXX.

L-BOXX er ikke inkludert som standard.

## Montering av laderen

For å bruke laderen i L-BOXX utfører du følgende trinn:

- Åpne lokket på L-BOXX helt til sikkerhetslåsen (11) går i lås. Sikkerhetslåsen (11) forhindrer at lokket på L-BOXX lukkes utilsiktet.

- Før ladekabelen gjennom kabeluttaket (12) i L-BOXX, og sett støpselet inn i stikkontakten.

## Forberede transport i L-BOXX

Etter bruk og før transport i L-BOXX, utfør følgende trinn:

- Trekk støpselet til kabelen ut av stikkontakten.

- Ta ladekabelen ut av kabelutgangen (12), og oppbevar den i L-BOXX slik at den ikke kan komme i klem.

- For å lukke L-BOXX hever du sikkerhetslåsen (11) litt. Dette gjør at låsemekanismen kan utløses av sikkerhetslåsen.

- Lukk lokket på L-BOXX helt igjen.