# Kohët e karikimit

Tabela e mëposhtme tregon kohën e përafërt në minuta që kërkohet për nivelin e dëshiruar të karikimit, në varësi të llojit të baterisë dhe mënyrës së karikimit. Kohët e karikimit mund të ndryshojnë. Informacione të mëtejshme mund të gjenden në: www.bosch-professional.com/wac.

## Modaliteti i karikimit Power Boost

Kohët e mëposhtme të karikimit zbatohen për një bateri ose dy bateri që karikohen njëkohësisht.

Bateria |  |
--- | --- | ---
2x EXBA18V-40 | ≈ 9 | ≈ 30
2x EXBA18V-55 | ≈11 | ≈31
2x EXBA18V-80 | ≈16 | ≈39
2x EXBA18V-150 | ≈27 | ≈60

korrespondon me një gjendje karikimi prej ≈ 50%

është një nivel maksimal karikimi

## Modaliteti i karikimit Standard

Kohët e mëposhtme të karikimit zbatohen për një bateri ose dy bateri që karikohen njëkohësisht.

Bateria |
--- | ---
2x EXBA18V-40 | ≈ 37
2x EXBA18V-55 | ≈35
2x EXBA18V-80 | ≈46
2x EXBA18V-150 | ≈60

është një nivel maksimal karikimi