# Befestigung an der Wand

Zur Befestigung an der Wand über die Wandaufhängung (10): Setzen Sie 2 Bohrlöcher im Abstand von 250 mm. Verwenden Sie zur Befestigung Rundkopfschrauben mit einem Durchmesser von 5 mm bis max. 6,5 mm.

Berücksichtigen Sie bei der Befestigung an der Wand die Montagerichtung, die durch Pfeile auf der Unterseite des Ladegeräts angezeigt wird. Die Führungsschienen für die Akkus zeigen nach oben.