# ხშირად დასმული კითხვები

როგორი დასამუხტი მოწყობილობა უხდება ჩემს აკუმულატორს?

ყველა 18 ვ აკუმულატორი თავსებადია Bosch Professional 18 ვ დასამუხტ მოწყობილობებთან და AMPShare პარტნიორების ყველა 18 ვ დასამუხტ მოწყობილობებთან.

პროფესიონალ მომხმარებლებს ვურჩევთ გამოიყენონ დასამუხტი მოწყობილობა აკუმულატორით, რომლის დამუხტვის (სრული) დრო 1 სთ-ზე მცირეა.

დამუხტვის დროს ყველა მითითება იხ. ონლაინ-სახელმძღვანელოში ან Bosch Professional ვებ-გვერდზე.

რამდენი დრო სჭირდება ჩემი აკუმულატორის სრულ დამუხტვას?

აკუმულატორის დამუხტვის დრო დამოკიდებულია ორ ფაქტორზე:

- აკუმულატორის ტიპზე და ტევადობაზე;
- დამუხტვის სიჩქარეები

დამუხტვის ყველა მითითება იხ. ონლაინ-სახელმძღვანელოში (დამუხტვის დრო) ან Bosch Professional ვებ-გვერდზე.

შეიძლება, თუ არა აკუმულატორის დატოვება დასამუხტ მოწყობილობაში?

როგორც კი აკუმულატორი სრულად დამუხტული იქნება და დასამუხტი მოწყობილობა გიჩვენებთ ამას, დამუხტვის პროცესი დასრულდება.

აკუმულატორი შეგიძლიათ დატოვოთ დასამუხტ მოწყობილობაში, მაგრამ არა ხანგრძლივი დროით.

რა ტემპერატურაზე უნდა დამუხტოთ, გამოიყენოთ და შეინახოთ აკუმულატორი?

- ექსპლუატაციის და შენახვისთვის გარემოს დასაშვები ტემპერატურის დიაპაზონი შეადგენს −20 °C-დან 50 °C-მდე.

- გარემოს რეკომენდირებული ტემპერატურა დამუხტვისას შეადგენს 0 °C-დან 35 °C-მდე.

- აკუმულატორის მოქმედების ოპტიმალური ვადისთვის რეკომენდირებულია ის შეინახოთ 0 °C-დან 20 °C-მდე პირობებში.

აკუმულატორის დამუხტვის როგორი დონე არის ოპტიმალური ხანგრძლივი შენახვისთვის?

ხანგრძლივი შენახვისთვის იდეალურად უხდება დამუხტვის 30–50 % დონე.

თავსებადია, თუ არა Bosch Professional აკუმულატორები სხვა ელექტროხელსაწყოებთან?

Bosch Professional ყველა 18 ვ აკუმულატორი თავსებადია შემდეგ ელექტროხელსაწყოებთან:

- Bosch Professional 18 ვ სისტემის ნებისმიერი ინსტრუმენტი;
- AMPShare პარტნიორების ნებისმიერი ინსტრუმენტი

აკუმულატორის დამუხტვის როგორი დონე არის ოპტიმალური მოქმედების ხანგრძლივი ვადისთვის?

მოქმედების ხანგრძლივი ვადისთვის იდეალურად უხდება დამუხტვის 80 % დონე.

შემიძლია, თუ არა დამუხტვის სიჩქარის რეგულირება დასამუხტ მოწყობილობაზე?

EXAL18V2-320-ის გამოყენების მეშვეობით შესაძლებელია დამუხტვის სიჩქარის რეგულირება თქვენი უპირატესობების შესაბამისად. EXAL18V2-320-ის აქვს დამუხტვის სამი რეჟიმი, რომლებიც ოპტიმიზირებულია აკუმულატორების უნივერსალური გამოყენებისთვის:

- დამუხტვის სტანდარტული რეჟიმი დამუხტვის სტანდარტული სიჩქარით: დამუხტვის სტანდარტული რეჟიმი დაყენებულია მწარმოებელ ქარხანაში იხ. დამუხტვის სტანდარტული რეჟიმი.
- დამუხტვის რეჟიმი Power Boost: დამუხტვის რეჟიმი Power Boost შეგიძლიათ ჩართოთ დასამუხტ მოწყობილობაზე MODE ღილაკის მეშვეობით იხ. დამუხტვის რეჟიმი Power Boost.

- დამუხტვის რეჟიმი Long Life: დამუხტვის რეჟიმი Long Life შეგიძლიათ ჩართოთ დასამუხტ მოწყობილობაზე MODE ღილაკზე დაჭერით იხ. დამუხტვის რეჟიმი Long Life.