# Chlazení akumulátoru (Active Air Cooling)

Nabíječka sleduje teplotu vloženého akumulátoru. V případě potřeby se zapnou ventilátory kvůli ochlazení akumulátoru.

Chlazení akumulátoru probíhá ve 3 stupních:

- Počáteční chlazení

- Chlazení během nabíjení

- Chlazení po nabíjení

Nabíječka má vlastní chlazení, které běží nezávisle na chlazení akumulátoru.

## Počáteční chlazení

Když je teplota akumulátoru před zahájením nabíjení mimo přípustné rozmezí nabíjecí teploty viz Proces nabíjení, aktivují se ventilátory, aby se akumulátor ochladil.
Nabíjení se spustí, jakmile je teplota akumulátoru v přípustném rozmezí nabíjecí teploty.

Během počátečního chlazení se chlazení akumulátoru zobrazuje následovně:

Ukazatel Active Air Cooling (4) svítí zeleně a ukazatel stavu (3) svítí žlutě.

## Chlazení během nabíjení

Pokud nabíječka během nabíjení detekuje, že je vhodné akumulátor chladit, aktivují se ventilátory.

Během nabíjení se chlazení akumulátoru zobrazuje následovně:

Ukazatel Active Air Cooling (4) svítí zeleně, ukazatel stavu (3) svítí zeleně a sloupce ukazatele stavu nabití (9) se postupně rozsvítí zeleně.

## Chlazení po nabíjení

Pokud nabíječka po nabíjení detekuje, že je vhodné akumulátor chladit, aktivují se ventilátory.

Během chlazení po nabíjení se chlazení akumulátoru zobrazuje následovně:

Ukazatel Active Air Cooling (4) svítí zeleně, ukazatel stavu (3) svítí zeleně a všechny sloupce ukazatele stavu nabití (9) svítí zeleně.