# Tiempo de carga

La siguiente tabla muestra el tiempo aproximado en minutos necesario para alcanzar el estado de carga deseado, en función del tipo de acumulador y del modo de carga. Los tiempos de carga pueden variar. Informaciones adicionales al respecto se encuentran en: www.bosch-professional.com/wac.

## Modo de carga Power Boost

Los siguientes tiempos de carga son válidos para una batería o dos baterías que se cargan simultáneamente.

Batería |  |
--- | --- | ---
2x EXBA18V-40 | ≈9 | ≈30
2x EXBA18V-55 | ≈11 | ≈31
2x EXBA18V-80 | ≈16 | ≈39
2x EXBA18V-150 | ≈27 | ≈60

corresponde a un estado de carga de ≈ 50 %

corresponde a un estado de carga completo

## Modo de carga estándar

Los siguientes tiempos de carga son válidos para una batería o dos baterías que se cargan simultáneamente.

Batería |
--- | ---
2x EXBA18V-40 | ≈37
2x EXBA18V-55 | ≈35
2x EXBA18V-80 | ≈46
2x EXBA18V-150 | ≈60

corresponde a un estado de carga completo