# Indicatore di stato

##

La luce verde fissa dell’indicatore di stato (3) segnala l’assenza di anomalie e che il caricabatteria è pronto all’uso. Se nella sede di ricarica (1) è presente una batteria, la luce verde fissa dell’indicatore di stato (3) segnala che il caricabatteria sta caricando la batteria senza anomalie.

Quando la batteria è completamente carica, l’indicatore di stato (3) resta acceso con luce verde.

##

La luce gialla fissa dell’indicatore di stato (3) segnala che la temperatura della batteria è al di fuori del campo di temperatura di ricarica consentito vedi Procedura di ricarica.

La procedura di ricarica inizia non appena viene raggiunto il campo di temperatura di ricarica consentito e l’indicatore di stato passa alla luce verde.

##

La luce rossa fissa/lampeggiante dell’indicatore di stato (3) segnala la presenza di un errpre della batteria o del caricabatteria.