# مشخصات فنی

شارژر | EXAL18V2-320
--- | ---
کلاس ایمنی | / II
حداکثر جریان شارژ (به ازاء محفظه شارژ) | ‎32 A (16 A)‎
ولتاژ شارژ باتری (تشخیص ولتاژ اتوماتیک) | ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎18 V‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
وزنA) | ‎2,2 kg‎

A)

  وزن بدون کابل اتصال برق و بدون دوشاخه برق

مقادیر ممکن است بسته به محصول متفاوت باشند و بستگی به شرایط استفاده و محیطی دارند. اطلاعات بیشتر را در سایت www.bosch-professional.com/wac مشاهده نمایید.