# Batteriet laddas inte

## Batteriet laddas inte och indikeringarna lyser inte

Orsak: Laddarens nätkontakt är inte (korrekt) isatt

Åtgärd: Sätt in nätkontakten (ordentligt) i uttaget.

Orsak: Uttag, nätkabel eller laddare defekt

Åtgärd: Kontrollera nätkabeln och nätkontakten. Låt vid behov ett auktoriserat serviceställe kontrollera laddaren.

## Batteriet laddas inte och båda statusindikeringarna (3) lyser rött

Orsak: Laddaren har identifierat ett internt fel

Åtgärd: Dra ut nätkontakten och förvissa dig om att laddaren har svalnat. Sätt i nätkontakten igen. Låt vid behov ett auktoriserat serviceställe kontrollera laddaren.

## Batteriet laddas inte och en statusindikering (3) lyser rött

Orsak: Laddaren har identifierat ett fel på batteriet

Åtgärd: Kontrollera att batteriet är helt och korrekt isatt och att batteri- och/eller laddningskontakterna är rena. Koppla ur kontakten och anslut den igen. Om felet inträffar igen bör du låta ett auktoriserat serviceställe kontrollera batteriet.

Orsak: Batteriet är defekt

Åtgärd: Byt ut batteriet.

## Batteriet laddas inte och statusindikeringen (3) lyser gult

Orsak: Batteritemperaturen ligger utanför tillåtet temperaturintervall för laddning

Åtgärd: Om batteritemperaturen ligger utanför det tillåtna temperaturintervallet för laddning se Laddning sätts laddarens Active Air Cooling-funktion igång och kyler batteriet tills batteritemperaturen ligger inom det tillåtna temperaturintervallet för laddning igen se .

Om batteritemperaturen ligger under det tillåtna temperaturintervallet för laddning se Laddning väntar du tills batteritemperaturen ligger inom det tillåtna temperaturintervallet för laddning igen.