# La batería no se está cargando

## La batería no se está cargando y los indicadores no se encienden

Causa: El enchufe de red del cargador no está (correctamente) conectado

Solución: Inserte el enchufe (completamente) en la toma de corriente.

Causa: Toma de corriente, cable de red o cargador defectuoso

Solución: Compruebe el cable de red y el enchufe de red. En caso necesario, haga revisar el cargador por un servicio técnico autorizado.

## La batería no se está cargando y los dos indicadores de estado (3) se iluminan en rojo

Causa: El cargador ha detectado una avería interna

Solución: Desenchufe el enchufe de red y asegúrese de que el cargador se haya enfriado. Vuelva a enchufar el enchufe de red. En caso necesario, haga revisar el cargador por un servicio técnico autorizado.

## La batería no se está cargando y un indicador de estado (3) se ilumina en rojo

Causa: El cargador ha detectado una avería en la batería

Solución: Asegúrese de que la batería esté insertada completa y correctamente y de que los contactos de la batería/carga estén limpios. Desconecte el enchufe de red y vuelva a conectarlo. Si se presenta de nuevo el fallo, solicite la comprobación de la batería por un servicio técnico autorizado.

Causa: Batería defectuosa

Solución: Reemplace la batería.

## La batería no se está cargando y el indicador de estado (3) se ilumina en amarillo

Causa: Temperatura de la batería fuera del margen de temperatura de carga admisible

Solución: Si la temperatura de la batería supera el rango de temperatura de carga permitido ver Proceso de carga, se activa la función Active Air Cooling del cargador y enfría la batería hasta que la temperatura de la batería vuelve a estar dentro del rango de temperatura de carga ver .

Si la temperatura de la batería está por debajo del rango de temperatura de carga permitido ver Proceso de carga, espere hasta que la temperatura de la batería vuelva a estar dentro del rango de temperatura de carga permitido.