# Ekspluatācija ar L-BOXX koferi

- L-BOXX kofera vāks uzlādes laikā ir pilnībā jāatver. Drošība cilpai ir jābūt piestiprinātai pie L-BOXX kofera vāka. Uzlādes ierīces kabeli ir jāievelk caur kabeļa ieeju L-BOXX koferī.

L-BOXX neietilpst standarta piegādes komplektācijā.

## Uzlādes ierīces montāža

Lai izmantotu uzlādes ierīci L-BOXX koferī, veiciet šādus soļus:

- Pilnībā atveriet L-BOXX kofera vāku, līdz drošības cilpa (11) nofiksējas. Drošības cilpa (11) novērš L-BOXX kofera vāku netīšu aizvēršanu.

- Uzlādes ierīces kabeli ir jāievelk caur kabeļa ieeju (12) L-BOXX koferī un iespraudiet elektrotīkla adapteri kontaktligzdā.

## Sagatavošana transportēšanai L-BOXX koferī

Pēc ekspluatācijas un pirms transportēšanas L-BOXX koferī, veiciet šādus soļus:

- Atvienojiet kabeļa elektrotīkla adapteri no kontaktligzdas.

- Izņemiet uzlādes ierīces kabeli no kabeļa izejas (12) un ievietojiet to L-BOXX koferī tā, lai tas neiestrēgtu.

- Lai aizvērtu L-BOXX koferi, nedaudz paceliet drošības cilpu (11). Šādi ar drošības cilpu var atbloķēt fiksatoru.

- Pilnībā aizveriet L-BOXX kofera vāku.