# Funcionamento na L-BOXX

- A tampa da L-BOXX tem de permanecer totalmente aberta durante o processo de carregamento. A lingueta de segurança tem de estar fixa na tampa da L-BOXX. O cabo do carregador tem de ser passado pela saída de cabo da L-BOXX.

A L-BOXX não faz parte do volume de fornecimento padrão.

## Montar o carregador

Para poder operar o carregador na L-BOXX, execute os seguintes passos:

- Abra por completo a tampa da L-BOXX, até a lingueta de segurança (11) engatar. A lingueta de segurança (11) evita que a tampa da L-BOXX se feche inadvertidamente.

- Introduza o cabo do carregador pela saída do cabo (12) na L-BOXX e insira a ficha de rede na tomada.

## Preparar o transporte na L-BOXX

Após o funcionamento e antes do transporte na L-BOXX execute os seguintes passos:

- Puxe a ficha de rede do cabo da tomada.

- Retire o cabo do carregador da saída do cabo (12) e guarde-o na L- BOXX para que não seja entalado.

- Para fechar a L-BOXX, levante ligeiramente a lingueta de segurança (11). Assim solta o travamento através da lingueta de segurança.

- Feche por completo a tampa da L-BOXX.