# تبريد المركم (Active Air Cooling)

يراقب جهاز الشحن درجة حرارة جهاز الشحن المُدخل. في حال الضرورة، يتم تشغيل المراوح لتبريد المركم.

يتم تبريد المركم على 3 درجات:

- التبريد المسبق

- التبريد أثناء عملية الشحن

- التبريد اللاحق

يحتوي جهاز الشحن على نظام تبريد خاص به يعمل بشكل مستقل عن تبريد المركم.

## التبريد المسبق

إذا كانت درجة حرارة المركم قبل عملية الشحن أعلى من نطاق درجة حرارة الشحن المسموح انظر عملية الشحن، يتم تفعيل المراوح لتبريد المركم.
يبدأ الشحن بمجرد أن تصل درجة حرارة المركم إلى نطاق درجة الحرارة المسموح به.

أثناء التبريد المسبق، يتم عرض تبريد المركم على النحو التالي:

يضيء مبين وظيفة Active Air Cooling (تبريد الهواء الفعال) (4) باللون الأخضر ويضيء مبين الحالة (3) باللون الأصفر.

## التبريد أثناء عملية الشحن

إذا اكتشف جهاز الشحن أثناء عملية الشحن أن تبريد المركم سيكون مفيدًا، فسيتم تفعيل المراوح.

أثناء عملية التبريد، يتم عرض تبريد المركم على النحو التالي:

يضيء مبين وظيفة Active Air Cooling (تبريد الهواء الفعال) (4) باللون الأخضر، ويضيء مبين الحالة (3) باللون الأخضر وتضيء شرطات مبين حالة الشحن (9) بشكل متعاقب اللون الأخضر.

## التبريد اللاحق

إذا اكتشف جهاز الشحن بعد عملية الشحن أن تبريد المركم سيكون مفيدًا، فسيتم تفعيل المراوح.

أثناء التبريد اللاحق، يتم عرض تبريد المركم على النحو التالي:

يضيء مبين وظيفة Active Air Cooling (تبريد الهواء الفعال) (4) باللون الأخضر، ويضيء مبين الحالة (3) باللون الأخضر وتضيء شرطات مبين حالة الشحن (9) باللون الأخضر.