# Akkumulátor-hűtés (Active Air Cooling)

A töltőkészülék figyeli a behelyezett akkumulátor hőmérsékletét. Szükség esetén a ventilátorok bekapcsolnak az akkumulátor hűtésére.

Az akkumulátor hűtése 3 lépésben történik:

- Előhűtés

- Hűtés a töltési folyamat során

- Utóhűtés

A töltőkészülék saját hűtőrendszerrel rendelkezik, amely az akkumulátor hűtésétől függetlenül működik.

## Előhűtés

Ha az akkumulátor hőmérséklete a töltés megkezdése előtt a megengedett töltési hőmérséklet-tartomány lásd Töltési folyamat felett van , a ventilátorok bekapcsolódnak az akkumulátor hűtésére.
A töltési folyamat akkor kezdődik, amint az akkumulátor hőmérséklete elérte a megengedett töltési hőmérséklet-tartományt.

Az előhűtés során az akkumulátor hűtése a következőképpen jelenik meg:

Az akkumulátorhűtés (4) jelzőfénye zöld színnel világít, az állapotkijelző (3) pedig sárgával.

## Hűtés a töltési folyamat során

Ha a töltőkészülék a töltési folyamat során felismeri, hogy az akkumulátor hűtése előnyös, a ventilátorok bekapcsolnak.

A hűtési folyamat során az akkumulátor hűtése a következőképpen jelenik meg:

Az akkumulátorhűtés kijelzése (4) zöld színnel világít, az állapotkijelző (3) zöld színnel világít, és a töltöttségiállapot-kijelző (9) sávjai egymás után kezdenek zöld színnel világítani.

## Utóhűtés

Ha a töltőkészülék a töltési folyamat után felismeri, hogy az akkumulátor hűtése előnyös, a ventilátorok bekapcsolnak.

Az utóhűtés során az akkumulátor hűtése a következőképpen jelenik meg:

Az akkumulátorhűtés kijelzése (4) zöld színnel világít, az állapotkijelző (3) zöld színnel világít, és a töltöttségiállapot-kijelző (9) összes sávja zöld színnel világít.