# Ladezeiten

Der folgenden Tabelle entnehmen Sie die ungefähr benötigte Zeit in Minuten für den gewünschten Ladezustand, abhängig vom Akkutyp und Lademodus. Die Ladezeiten können varrieren. Weitere Informationen dazu finden Sie unter: www.bosch-professional.com/wac.

## Power Boost Lademodus

Die folgenden Ladezeiten gelten für einen Akku bzw. zwei Akkus, die gleichzeitig geladen werden.

Akku |  |
--- | --- | ---
2x EXBA18V-40 | ≈9 | ≈30
2x EXBA18V-55 | ≈11 | ≈31
2x EXBA18V-80 | ≈16 | ≈39
2x EXBA18V-150 | ≈27 | ≈60

entspricht einem Ladezustand von ≈ 50 %

entspricht einem vollen Ladezustand

## Standard Lademodus

Die folgenden Ladezeiten gelten für einen Akku bzw. zwei Akkus, die gleichzeitig geladen werden.

Akku |
--- | ---
2x EXBA18V-40 | ≈37
2x EXBA18V-55 | ≈35
2x EXBA18V-80 | ≈46
2x EXBA18V-150 | ≈60

entspricht einem vollen Ladezustand