# Rad u L-BOXX-u

- Poklopac L-BOXX-a tokom postupka punjenja mora bude u potpunosti otvoren. Sigurnosna ušica mora biti pričvršćena na poklopac L-BOXX-a. Kabl punjača mora da se sprovede kroz izlaz kabla u L-BOXX.

L-BOXX ne spada u standardni obim isporuke.

## Montaža punjača

Da biste koristili punjač u L-BOXX-u, izvršite sledeće korake:

- U potpunosti otvorite poklopac L-BOXX-a tako da se sigurnosna ušica (11) zabravi. Sigurnosna ušica (11) sprečava da se poklopac L-BOXX-a nenamerno zatvori.

- Sprovedite kabl punjača kroz izlaz kabla (12) u L-BOXX i uključite mrežni utikač u utičnicu.

## Priprema transporta u L-BOXX-u

Nakon rada i pre transporta u L-BOXX-u, izvršite sledeće korake:

- Izvucite mrežni utikač kabla iz utičnice.

- Izvadite kabl punjača iz izlaza kabla (12) i odložite ga u L-BOXX tako da ne može da se prignječi.

- Da biste zatvorili L-BOXX, blago podignite sigurnosnu ušicu (11). Na ovaj način, blokada može da se otpusti pomoću sigurnosne ušice.

- U potpunosti zatvorite poklopac L-BOXX-a.