# Acumulatorul nu se încarcă

## Acumulatorul nu este încărcat, iar indicatoarele nu sunt aprinse

Cauză: Fişa de reţea a încărcătorului nu este introdusă (corect) în priză

Remediere: Introdu (complet) fişa de reţea în priză.

Cauză: Priza, cablul de alimentare electrică sau încărcătorul are defecţiuni

Remediere: Verifică cablul de alimentare electrică şi fişa de reţea. Dacă este necesar, solicită verificarea încărcătorului la un centru de service autorizat.

## Acumulatorul nu este încărcat şi ambele indicatoare de stare (3) sunt aprinse în roşu

Cauză: Încărcătorul a detectat o eroare internă

Remediere: Scoate fişa de reţea şi asigură-te că încărcătorul a fost răcit. Introdu din nou fişa de reţea. Dacă este necesar, solicită verificarea încărcătorului la un centru de service autorizat.

## Acumulatorul nu se încarcă şi un indicator de stare (3) este aprins în roşu

Cauză: Încărcătorul a detectat o eroare la acumulator

Remediere: Asigură-te că acumulatorul este introdus complet şi corect şi că contactele acumulatorului şi/sau/sau contactele de încărcare sunt curate. Scoate din priză fişa de reţea, iar apoi introdu-o la loc. Dacă eroarea apare din nou, solicită verificarea acumulatorului la un centru de service autorizat.

Cauză: Acumulator defect

Remediere: Înlocuieşte acumulatorul.

## Acumulatorul nu se încarcă şi un indicator de stare (3) este aprins în galben

Cauză: Temperatura acumulatorului este în afara intervalului admis al temperaturilor de încărcare

Remediere: Dacă temperatura acumulatorului depăşeşte intervalul admis al temperaturilor de încărcare vezi Procesul de încărcare, se activează funcţia Active Air Cooling a încărcătorului, iar acumulatorul este răcit până când temperatura acestuia revine în intervalul admis al temperaturilor de încărcare vezi .

Dacă temperatura acumulatorului este sub intervalul admis al temperaturilor de încărcare vezi Procesul de încărcare, aşteaptă până când temperatura acumulatorului revine în intervalul admis al temperaturilor de încărcare.