# Gebruik in de L-BOXX

- Het deksel van de L-BOXX moet tijdens het opladen helemaal geopend blijven. De veiligheidsstrip moet op het deksel van de L-BOXX zijn bevestigd. De kabel van de oplader moet door de kabeluitgang in de L-BOXX worden geleid.

De L-BOXX wordt niet standaard meegeleverd.

## Oplader monteren

Om de oplader in de L-BOXX te kunnen gebruiken voert u de volgende stappen uit:

- Open het deksel van de L-BOXX helemaal tot de veiligheidsstrip (11) vastklikt. De veiligheidsstrip (11) verhindert dat het deksel van de L-BOXX per ongeluk kan worden gesloten.

- Leid de kabel van de oplader door de kabeluitgang (12) in de L-BOXX en steek de netstekker in het stopcontact.

## Transport in de L-BOXX voorbereiden

Na het gebruik en vóór het transport in de L-BOXX voert u de volgende stappen uit:

- Trek de netstekker van de kabel uit het stopcontact.

- Verwijder de kabel van de oplader uit de kabeluitgang (12) en berg deze zodanig in de L-BOXX op dat deze niet kan worden ingeklemd.

- Om de L-BOXX te sluiten tilt u de veiligheidsstrip (11) iets op. Daardoor kan de vergrendeling door de veiligheidsstrip worden losgemaakt.

- Sluit het deksel van de L-BOXX helemaal.