# Betrieb in der L-BOXX

- Der Deckel der L-BOXX muss während des Ladevorgangs vollständig geöffnet bleiben. Die Sicherheitslasche muss am Deckel der L-BOXX befestigt sein. Das Kabel des Ladegeräts muss durch den Kabelausgang in der L-BOXX geführt werden.

Die L-BOXX gehört nicht zum Standard-Lieferumfang.

## Ladegerät montieren

Um das Ladegerät in der L-BOXX betreiben zu können, führen Sie folgende Schritte aus:

- Öffnen Sie den Deckel der L-BOXX vollständig, bis die Sicherheitslasche (11) einrastet. Die Sicherheitslasche (11) verhindert, dass der Deckel der L-BOXX unbeabsichtigt geschlossen werden kann.

- Führen Sie das Kabel des Ladegeräts durch den Kabelausgang (12) in der L-BOXX und stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.

## Transport in der L-BOXX vorbereiten

Nach dem Betrieb und vor dem Transport in der L-BOXX führen Sie folgende Schritte aus:

- Ziehen Sie den Netzstecker des Kabels aus der Steckdose.

- Nehmen Sie das Kabel des Ladegeräts aus dem Kabelausgang (12) und verstauen Sie es so in der L-BOXX, dass es nicht eingeklemmt werden kann.

- Um die L-BOXX zu schließen, heben Sie die Sicherheitslasche (11) leicht an. Dadurch kann die Verriegelung durch die Sicherheitslasche gelöst werden.

- Schließen Sie den Deckel der L-BOXX vollständig.