# Indicador de estado

##

A luz contínua verde do indicador de estado (3) sinaliza que não há nenhuma falha e o carregador está operacional. Se se encontrar uma bateria no compartimento de carregamento (1), a luz contínua verde do indicador de estado (3) sinaliza que a bateria é carregada sem problemas no carregador.

Se a bateria estiver totalmente carregada, o indicador de estado (3) continua aceso a verde.

##

A luz contínua amarela do indicador de estado (3) sinaliza que a temperatura da bateria está fora da faixa de temperatura de carga admissível ver Processo de carregamento.

Assim que for alcançada a faixa de temperatura de carga admissível, o processo de carregamento inicia-se e o indicador de estado muda para verde.

##

A luz contínua/intermitente vermelha do indicador de estado (3) sinaliza um erro na bateria ou no carregador.