# Techniniai duomenys

Kroviklis | EXAL18V2-320
--- | ---
Apsaugos klasė | / II
Maks. įkrovimo srovė (kiekviename kroviklio lizde) | 32 A (16 A)
Akumuliatoriaus įkrovimo įtampa (automatinis įtampos atpažinimas) | 18 V
SvorisA) | 2,2 kg

A)

  Svoris be maitinimo laido ir be kištuko

Vertės gali skirtis priklausomai nuo gaminio, jos taip pat priklauso nuo naudojimo ir aplinkos sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.bosch-professional.com/wac.