# Statusindikator

##

Når statusindikatoren (3) lyser konstant grøn, angiver det, at der ikke foreligger nogen fejl, og at laderen er driftsklar. Når der sidder en akku i ladeskakten (1), og statusindikatoren (3) lyser konstant grøn, angiver det, at akkuen oplades i laderen uden fejl.

Når akkuen er helt opladt, lyser statusindikatoren (3) stadig grøn.

##

Når statusindikatoren (3) lyser konstant gul, angiver det, at akkuens temperatur er uden for det tilladte ladetemperaturområde se Opladning.

Når det tilladte ladetemperaturområde er nået, starter opladningen, og statusindikatoren skifter til grøn.

##

Når statusindikatoren (3) lyser konstant/blinker rød, angiver det en fejl i akkuen eller laderen.