# Oplaadtijden

In de volgende tabel ziet u hoeveel tijd er in minuten ongeveer nodig is om de gewenste laadtoestand te krijgen, afhankelijk van accutype en oplaadmodus. De oplaadtijden kunnen variëren. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.

## Power Boost-oplaadmodus

De volgende oplaadtijden gelden voor één accu of twee accu's die tegelijkertijd worden opgeladen.

Accu |  |
--- | --- | ---
2x EXBA18V-40 | ≈9 | ≈30
2x EXBA18V-55 | ≈11 | ≈31
2x EXBA18V-80 | ≈16 | ≈39
2x EXBA18V-150 | ≈27 | ≈60

komt overeen met een laadtoestand van ≈ 50 %

komt overeen met een volle laadtoestand

## Standard-oplaadmodus

De volgende oplaadtijden gelden voor één accu of twee accu's die tegelijkertijd worden opgeladen.

Accu |
--- | ---
2x EXBA18V-40 | ≈37
2x EXBA18V-55 | ≈35
2x EXBA18V-80 | ≈46
2x EXBA18V-150 | ≈60

komt overeen met een volle laadtoestand