# Fixarea pe perete

Pentru fixarea pe perete cu ajutorul sistemului de fixare pe perete (10): Realizează 2 găuri la o distanţă de 250 mm. Pentru fixare, utilizează şuruburi cu cap rotund cu un diametru de minimum 5 mm până la maximum 6,5 mm.

În cazul fixării pe perete, ţine cont de direcţia de montare indicată de săgeata de pe partea inferioară a încărcătorului. Şinele de ghidare pentru acumulatori sunt orientate în sus.