# Dados técnicos

Carregador | EXAL18V2-320
--- | ---
Classe de proteção | / II
Corrente de carga máx. (por compartimento de carregamento) | 32 A (16 A)
Tensão de carga da bateria (deteção automática da tensão) | 18 V
PesoA) | 2,2 kg

A)

  Peso sem cabo de ligação à rede e sem ficha de rede

Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Para mais informações consulte www.bosch-professional.com/wac.