# Охлаждение аккумулятора (Active Air Cooling)

Зарядное устройство контролирует температуру вставленного аккумулятора. При необходимости для охлаждения аккумулятора включаются вентиляторы.

Охлаждение аккумулятора происходит в три этапа:

- Предварительное охлаждение

- Охлаждение в процессе зарядки

- Последующее охлаждение

Зарядное устройство имеет собственную систему охлаждения, которая работает независимо от охлаждения аккумулятора.

## Предварительное охлаждение

Если перед началом зарядки температура аккумулятора превышает допустимое значение см. Процесс зарядки, включаются вентиляторы для охлаждения аккумулятора.
Процесс зарядки начинается, как только температура аккумулятора опускается до допустимого диапазона температуры зарядки.

Во время предварительного охлаждения охлаждение аккумулятора показывается следующим образом:

Индикация Active Air Cooling (4) горит зеленым, а индикатор состояния (3) горит желтым.

## Охлаждение в процессе зарядки

Если в процессе зарядки зарядное устройство определяет, что имеет смысл охладить аккумулятор, активируются вентиляторы.

Во время процесса зарядки охлаждение аккумулятора показывается следующим образом:

Индикация Active Air Cooling (4) горит зеленым, индикатор состояния (3) горит зеленым и полоски на индикаторе уровня заряда (9) последовательно загораются зеленым.

## Последующее охлаждение

Если после зарядки зарядное устройство определяет, что имеет смысл охладить аккумулятор, активируются вентиляторы.

Во время последующего охлаждения охлаждение аккумулятора показывается следующим образом:

Индикация Active Air Cooling (4) горит зеленым, индикатор состояния (3) горит зеленым и все полоски на индикаторе уровня заряда (9) горят зеленым.