# Indicação de estado

##

A luz contínua verde da indicação de estado (3) sinaliza que não há nenhuma falha e o carregador está operacional. Se se encontrar uma bateria no compartimento de carga (1), a luz contínua verde da indicação de estado (3) sinaliza que a bateria é carregada sem problemas no carregador.

Se a bateria estiver totalmente carregada, a indicação de estado (3) continua acesa a verde.

##

A luz contínua amarela da indicação de estado (3) sinaliza que a temperatura da bateria está fora da faixa de temperatura de carga admissível ver Carregamento.

Assim que for alcançada a faixa de temperatura de carga admissível, o processo de carregamento se inicia e a indicação de estado muda para verde.

##

A luz contínua/intermitente vermelha da indicação de estado (3) sinaliza um erro na bateria ou no carregador.