# Техникалық мәліметтер

Зарядталу құралы | EXAL18V2-320
--- | ---
Қорғаныс класы | / II
Макс. зарядтау тогы (әр зарядтау науасында) | 32 А (16 А)
Аккумулятордың зарядтау кернеуі (кернеуді автоматты түрде анықтау) | 18 В
СалмағыA) | 2,2 кг

A)

  Желілік қуат сымынсыз және қуат ашасынсыз салмағы

Мәндер өнімге байланысты өзгешеленуі мүмкін, сондай-ақ пайдалану және қоршаған орта шарттарына бағынуы мүмкін. Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша қараңыз: www.bosch-professional.com/wac.