# ექსპლუატაცია L-BOXX-ში

- L-BOXX-ის ხუფი დამუხტვის პროცესში ბოლომდე ღია უნდა იყოს. უსაფრთხოების ჩამკეტი უნდა იყოს დამაგრებული L-BOXX-ის ხუფზე. დასამუხტი მოწყობილობის კაბელი კაბელის გამყვანის მეშვეობით გაყვანილი უნდა იყოს L-BOXX-ში.

L-BOXX არ შედის მიწოდების სტანდარტულ კომპლექტში.

## დასამუხტი მოწყობილობის მონტაჟი

დასამუხტი მოწყობილობის L-BOXX-ში გამოსაყენებლად, შეასრულეთ შემდეგი მოქმედებები:

- ბოლომდე გახსენით L-BOXX-ის ხუფი, უსაფრთხოების ჩამკეტის (11) დასაფიქსირებლად. უსაფრთხოების ჩამკეტი (11) აღკვეთს L-BOXX-ის ხუფის შემთხვევით ჩაკეტვას.

- დასამუხტი მოწყობილობის კაბელი გაატარეთ კაბელის გამომყვანში (12) L-BOXX-ში და შეაერთეთ ქსელური ჩანგალი როზეტში.

## L-BOXX-ში ტრანსპორტირებისთვის მომზადება

მუშაობის დასრულების შემდეგ და L-BOXX-ში ტრანსპორტირებამდე შეასრულეთ შემდეგი მოქმედებები:

- ქსელური ჩანგალი გამოაძვრეთ როზეტიდან.

- დასამუხტი მოწყობილობის კაბელი გამოაძვრეთ კაბელური გამომყვანიდან (12) და მოათავსეთ იგი L-BOXX-ში ისე, რომ შეუძლებელი იყოს მისი წაჭერა.

- L-BOXX-ის დასახურად, ოდნავ აწიეთ დამცავი ჩამკეტი (11). ეს მოხსნის დამცავი ჩამკეტით ფიქსაციას.

- ბოლომდე დახურეთ L-BOXX-ის ხუფი.