# Caractéristiques techniques

Chargeur | EXAL18V2-320
--- | ---
Classe de protection | / II
Courant de charge (par logement de charge) | 32 A (16 A)
Tension de charge de batterie (détection automatique de la tension) | 18 V
PoidsA) | 2,2 kg

A)

  Poids sans cordon d’alimentation ni fiche mâle

Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.