# Laadimisajad

Allolev tabel näitab umbkaudselt, mitu minutit on soovitud laetusoleku jaoks aku tüübist ja laadimisrežiimist sõltuvalt vaja. Laadimisajad võivad suurel määral varieeruda. Lisateavet leiate aadressilt www.bosch-professional.com/wac.

## Power Boosti laadimisrežiim

Järgmised laadimisajad kehtivad ühele akule või kahele akule, mida laetakse samal ajal.

Aku |  |
--- | --- | ---
2x EXBA18V-40 | ≈ 9 | ≈ 30
2x EXBA18V-55 | ≈11 | ≈31
2x EXBA18V-80 | ≈16 | ≈39
2x EXBA18V-150 | ≈27 | ≈60

vastab laetuse tasemele ≈ 50%

Vastab täis laadimisolekule

## Standardlaadimisrežiim

Järgmised laadimisajad kehtivad ühele akule või kahele akule, mida laetakse samal ajal.

Aku |
--- | ---
2x EXBA18V-40 | ≈ 37
2x EXBA18V-55 | ≈35
2x EXBA18V-80 | ≈46
2x EXBA18V-150 | ≈60

Vastab täis laadimisolekule