# Akumulátor se nenabíjí.

## Akumulátor se nenabíjí a ukazatele nesvítí.

Příčina: Síťová zástrčka nabíječky není (správně) zapojená.

Odstranění: Zapojte síťovou zástrčku (úplně) do zásuvky.

Příčina: Zásuvka, síťový kabel nebo nabíječka mají poruchu.

Odstranění: Zkontrolujte síťový kabel a síťovou zástrčku. Nechte nabíječku případně zkontrolovat v autorizovaném servisu.

## Akumulátor se nenabíjí a oba ukazatele stavu (3) svítí červeně.

Příčina: Nabíječka identifikovala interní chybu.

Odstranění: Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a zajistěte, aby nabíječka vychladla. Znovu zapojte síťovou zástrčku.Nechte nabíječku případně zkontrolovat v autorizovaném servisu.

## Akumulátor se nenabíjí a ukazatel stavu (3) svítí červeně.

Příčina: Nabíječka identifikovala chybu akumulátoru.

Odstranění: Zajistěte, aby byl akumulátor úplně a správně nasazený a aby byly kontakty akumulátoru a/nebo nabíjecí kontakty čisté. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a znovu ji zapojte. Pokud se chyba vyskytne znovu, nechte akumulátor zkontrolovat v autorizovaném servisu.

Příčina: Vadný akumulátor.

Odstranění: Vyměňte akumulátor.

## Akumulátor se nenabíjí a ukazatel stavu (3) svítí žlutě.

Příčina: Teplota akumulátoru je mimo přípustné rozmezí nabíjecí teploty.

Odstranění: Když je teplota akumulátoru vyšší než přípustné rozmezí nabíjecí teploty viz Proces nabíjení, zapne se funkce nabíječky Active Air Cooling a chladí akumulátor, dokud není teplota akumulátoru znovu v přípustném rozmezí nabíjecí teploty viz .

Když je teplota akumulátoru nižší než přípustné rozmezí nabíjecí teploty viz Proces nabíjení, počkejte, dokud teplota akumulátoru nebude opět v přípustném rozmezí nabíjecí teploty.