# Bevestiging aan de muur

Voor bevestiging aan de muur met behulp van de wandophanging (10): maak 2 boorgaten op een afstand van 250 mm. Gebruik voor de bevestiging bolkopschroeven met een diameter van min. 5 mm tot max. 6,5 mm.

Houd bij de bevestiging op de muur rekening met de montagerichting die door pijlen op de onderkant van de oplader wordt aangegeven. De geleiderails voor de accu's wijzen naar boven.