# Hlađenje akumulatora (Active Air Cooling)

Punjač kontroliše temperaturu postavljenog akumulatora. Ako je potrebno, uključuju se ventilatori radi hlađenja akumulatora.

Hlađenje akumulatora se vrši u 3 stepena:

- Prethodno hlađenje

- Hlađenje toko postupka punjenja

- Naknadno hlađenje

Punjač ima sopstveni sistem hlađenja koji radi nezavisno od sistema za hlađenje akumulatora.

## Prethodno hlađenje

Ako je temperatura akumulatora iznad dozvoljenog opsega temperature punjenja videti Proces punjenja pre nego što punjenje počne, ventilatori se aktiviraju da bi se ohladio akumulator.
Postupak punjenja počinje čim temperatura akumulatora dostigne dozvoljeni opseg temperature punjenja.

Tokom prethodnog hlađenja, hlađenje akumulatora se prikazuje na sledeći način:

Prikaz Active Air Cooling (4) svetli zeleno, a prikaz statusa (3) žuto.

## Hlađenje toko postupka punjenja

Ako punjač tokom postupka punjenja prepozna da je hlađenje akumulatora povoljno, ventilatori se aktiviraju.

Tokom postupka punjenja, hlađenje akumulatora se prikazuje na sledeći način:

Prikaz Active Air Cooling (4) svetli zeleno, prikaz statusa (3) svetli zeleno i trake prikaza statusa napunjenosti (9) svetle zeleno jedna za drugom.

## Naknadno hlađenje

Ako punjač nakon postupka punjenja prepozna da je hlađenje akumulatora povoljno, ventilatori se aktiviraju.

Tokom naknadnog hlađenja, hlađenje akumulatora se prikazuje na sledeći način:

Prikaz Active Air Cooling (4) svetli zeleno, prikaz statusa (3) svetli zeleno i sve trake prikaza statusa napunjenosti (9) svetle zeleno.