# Prevádzka v L-BOXX

- Veko L-BOXX musí byť počas nabíjania úplne otvorené. Bezpečnostná lamela musí byť upevnená o veko L-BOXX. Kábel nabíjačky musí byť vedený cez káblovú priechodku v L-BOXX.

L-BOXX nie je súčasťou štandardnej dodávky.

## Montáž nabíjačky

Ak chcete nabíjačku prevádzkovať v L-BOXX, urobte nasledujúce kroky:

- Úplne otvorte veko L-BOXX tak, aby sa bezpečnostná lamela (11) zaistila. Bezpečnostná lamela (11) bráni tomu, aby sa veko L-BOXX neúmyselne nezatvorilo.

- Prevlečte kábel nabíjačky cez káblovú priechodku (12) na L-BOXX a zasuňte zástrčku do zásuvky.

## Príprava L-BOXX na prepravu

Po použití a pred prepravou v L-BOXX urobte nasledujúce kroky:

- Vytiahnite zástrčku kábla zo zásuvky.

- Vytiahnite kábel nabíjačky z káblovej priechodky (12) a uložte ho v L-BOXX tak, aby nemohlo dôjsť k jeho privretiu.

- Pri zatváraní L-BOXX mierne zdvihnite bezpečnostnú lamelu (11). Tak možno uvoľniť zaistenie pomocou bezpečnostnej lamely.

- Úplne zatvorte veko L-BOXX.