# مبين الحالة

##

يشير الضوء الأخضر الثابت لمبين الحالة (3) إلى عدم وجود خلل وإلى أن جهاز الشحن جاهز للشحن. في حالة وجود مركم في فتحة الشحن (1) يشير الضوء الأخضر الثابت في مبين الحالة (3) إلى أن المركم يتم شحنه بشكل سليم في جهاز الشحن.

عند اكتمال شحن المركم، يضيء مبين الحالة (3) باستمرار باللون الأخضر.

##

يشير الضوء الأصفر الثابت لمبين الحالة (3) إلى أن درجة حرارة المركم خارج نطاق درجة حرارة الشحن المسموح به انظر عملية الشحن.

بمجرد الوصول إلى نطاق درجة الحرارة المسموح به للشحن، يبدأ الشحن ويتحول مبين الحالة إلى اللون الأخضر.

##

يشير الضوء الثابت/الضوء الوماض الأحمر لمبين الحالة (3) إلى وجود خطأ في المركم أو بجهاز الشحن.