# Аккумулятор не заряжается

## Аккумулятор не заряжается и индикаторы не горят

Причина: сетевая вилка зарядного устройства не вставлена в розетку (вставлена неправильно)

Способ устранения: вставьте сетевую вилку в розетку (вставьте полностью).

Причина: неисправна розетка, сетевой кабель или зарядное устройство

Способ устранения: проверьте сетевой кабель и сетевую вилку. При необходимости проверьте зарядное устройство в авторизованном сервисном центре.

## Аккумулятор не заряжается и оба индикатора состояния (3) горят красным

Причина: зарядное устройство выявило внутреннюю ошибку

Способ устранения: выньте сетевую вилку из розетки и убедитесь, что зарядное устройство остыло. Снова вставьте сетевую вилку в розетку. При необходимости проверьте зарядное устройство в авторизованном сервисном центре.

## Аккумулятор не заряжается и один индикатор состояния (3) горит красным

Причина: зарядное устройство выявило ошибку с аккумулятором

Способ устранения: убедитесь, что аккумулятор полностью и правильно вставлен и что контакты аккумулятора и/или зарядного устройства чистые. Выньте сетевую вилку из розетки и вставьте ее обратно. Если ошибка повторяется, отдайте аккумулятор на проверку в авторизованную сервисную мастерскую.

Причина: аккумулятор неисправен

Способ устранения: замените аккумулятор.

## Аккумулятор не заряжается и индикатор состояния (3) горит желтым

Причина: температура аккумулятора находится за пределами допустимого диапазона

Способ устранения: если температура аккумулятора превышает допустимую температуру зарядки см. Процесс зарядки, включается функция Active Air Cooling зарядного устройства и охлаждает аккумулятор до тех пор, пока температура аккумулятора не вернется в допустимый диапазон температуры зарядки см. .

Если температура аккумулятора ниже допустимой температуры зарядки см. Процесс зарядки, подождите, пока температура аккумулятора не вернется в допустимый диапазон температуры зарядки.