# A bateria não carrega

## A bateria não é carregada e as indicações não se acendem

Causa: o plugue do carregador não está introduzido (corretamente)

Solução: introduza o plugue (completamente) na tomada.

Causa: tomada, cabo de força ou carregador com defeito

Solução: verifique o cabo de rede e o plugue. Se necessário, mande verificar o carregador em um posto de assistência técnica autorizado.

## A bateria não é carregada e ambas as indicações de estado (3) estão acesas a vermelho

Causa: o carregador detectou um erro interno

Solução: desconecte o plugue e certifique-se de que o carregador está resfriado. Volte a conectar o plugue. Se necessário, mande verificar o carregador em um posto de assistência técnica autorizado.

## A bateria não carrega e a indicação de estado (3) está vermelha

Causa: o carregador detectou um erro na bateria

Solução: certifique-se de que a bateria está completamente inserida de forma correta e os contatos da bateria e/ou de carregamento estão limpos. Desligue e volte a ligar o plugue. Se o erro ocorrer novamente, leve a bateria para ser verificada por um posto de assistência técnica autorizado.

Causa: bateria com defeito

Solução: substitua a bateria.

## A bateria não carrega e uma indicação de estado (3) está amarela

Causa: temperatura da bateria fora da faixa de temperatura de carga permitida

Solução: se a temperatura da bateria for superior à faixa de temperatura de carga permitida ver Carregamento, a função Active Air Cooling do carregador se liga e resfria a bateria, até que a temperatura da bateria esteja novamente dentro da faixa de temperatura de carga permitida ver .

Se a temperatura da bateria for inferior à faixa de temperatura de carga permitida ver Carregamento, espere até que a temperatura da bateria volte a estar dentro da faixa de temperatura de carga permitida.