# 충전 과정

- 전원 전압에 유의하십시오! 공급되는 전원의 전압은 충전기의 명판에 표기된 전압과 일치해야 합니다.

충전함 (1) 및 배터리 접점에 큰 오염물이 묻어 있지 않은지 확인하십시오. 배터리가 완전하게 끼워졌는지 확인하십시오.

충전기의 전원 플러그가 콘센트에 끼워지고 배터리가 충전함 (1) 에 끼워지면 충전 과정이 시작됩니다.

2개의 충전 슬롯은 서로 독립적으로 충전됩니다.

배터리 온도가 허용된 충전 온도 범위 내에 있는 경우에만 충전이 가능합니다.

- GBA 18V... : 0 °C ... 45 °C
- EXBA18V... : –10 °C ... 55 °C

인공지능 충전 방식으로 배터리의 충전 상태가 자동으로 파악되며, 배터리 온도와 전압 그리고 선택된 충전 모드에 따라 최적의 상태로 충전됩니다‌.

충전 후 작동 시간이 현저하게 짧아지면 배터리의 수명이 다한 것이므로 배터리를 교환해야 합니다.

계속해서 혹은 여러번 연속으로 충전할 경우 충전기가 따뜻해질 수 있습니다. 그러나 이는 충전기의 기술적 결함이 아니며, 위험하지 않습니다.

충전 시간
충전 절차