# أوقات الشحن

يمكن من الجدول التالي معرفة الوقت التقريبي المطلوب بالدقائق للوصول إلى حالة الشحن المرغوبة تبعًا لنوع المركم ووضع الشحن. قد تختلف أزمنة الشحن. تجد المزيد من المعلومات بهذا الصدد على موقع الإنترنت: www.bosch-professional.com/wac.

## وضع الشحن Power Boost (تعزيز القدرة)

تنطبق أوقات الشحن التالية على مركم واحد أو مركمين يتم شحنهما في الوقت نفسه.

المركم |  |
--- | --- | ---
2x EXBA18V-40 | ≈ 9 | ≈ 30
2x EXBA18V-55 | ≈11 | ≈31
2x EXBA18V-80 | ≈16 | ≈39
2x EXBA18V-150 | ≈27 | ≈60

يماثل حالة شحن تبلغ ≈ 50 %

تتوافق مع حالة الشحن الكامل

## وضع الشحن القياسي

تنطبق أوقات الشحن التالية على مركم واحد أو مركمين يتم شحنهما في الوقت نفسه.

المركم |
--- | ---
2x EXBA18V-40 | ≈ 37
2x EXBA18V-55 | ≈35
2x EXBA18V-80 | ≈46
2x EXBA18V-150 | ≈60

تتوافق مع حالة الشحن الكامل