# Technické údaje

Nabíječka | EXAL18V2-320
--- | ---
Třída ochrany | / II
Max. nabíjecí proud (pro každý nabíjecí otvor) | 32 A (16 A)
Nabíjecí napětí akumulátoru (automatické rozpoznání napětí) | 18 V
HmotnostA) | 2,2 kg

A)

  Hmotnost bez síťového kabelu a bez síťové zástrčky

Hodnoty se mohou podle výrobku lišit a mají na ně vliv podmínky použití a prostředí. Další informace najdete na www.bosch-professional.com/wac.