# Tehnički podaci

Punjač | EXAL18V2-320
--- | ---
Klasa zaštite | / II
Maks. struja punjenja (po otvoru za punjenje) | 32 A (16 A)
Napon punjenja aku-baterija (automatsko prepoznavanje napona) | 18 V
TežinaA) | 2,2 kg

A)

  Težina bez mrežnog priključnog voda i bez mrežnog utikača

Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i ovise o uvjetima primjene i okoline. Dodatne informacije na www.bosch-professional.com/wac.