# Aku jahutus (Active Air Cooling)

Laadimisseade kontrollib sisestatud aku temperatuuri. Vajaduse korral lülituvad ventilaatorid sisse, et akut jahutada.

Akujahutus toimub 3 astmes:

- Eeljahutus

- Jahutus laadimistoimingu ajal

- Järeljahutus

Laadimisseadmel on oma jahutus, mis töötab akujahutusest sõltumatult.

## Eeljahutus

Kui aku temperatuur on enne laadimist üle lubatud laadimistemperatuurivahemiku vaadake Laadimistoiming, aktiveeritakse ventilaatorid, et akut jahutada.
Laadimine algab niipea, kui aku temperatuur on saavutanud lubatud laadimistemperatuurivahemiku.

Eeljahutuse ajal kuvatakse akujahutust järgmiselt:

Active Air Coolingu näidik (4) põleb roheliselt ja olekunäit (3) põleb kollaselt.

## Jahutus laadimistoimingu ajal

Kui laadimisseade tuvastab laadimise ajal, et akujahutus oleks kasulik, aktiveeritakse ventilaatorid.

Laadimise ajal kuvatakse akujahutust järgmiselt:

Active Air Coolingu näidik (4) põleb roheliselt, olekunäit (3) põleb roheliselt ja laetuse taseme näidiku (9) tulbad süttivad üksteise järel roheliselt.

## Järeljahutus

Kui laadimisseade tuvastab pärast laadimist, et akujahutus oleks kasulik, aktiveeritakse ventilaatorid.

Järeljahutuse ajal kuvatakse akujahutust järgmiselt:

Active Air Coolingu näidik (4) põleb roheliselt, olekunäit (3) põleb roheliselt ja laetuse taseme näidiku (9) kõik tulbad põlevad roheliselt.