# Statusanzeige

##

Das grüne Dauerlicht der Statusanzeige (3) signalisiert, dass keine Störung vorliegt und das Ladegerät betriebsbereit ist. Befindet sich ein Akku im Ladeschacht (1), signalisiert das grüne Dauerlicht der Statusanzeige (3), dass der Akku störungsfrei am Ladegerät geladen wird.

Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Statusanzeige (3) weiterhin grün.

##

Das gelbe Dauerlicht der Statusanzeige (3) signalisiert, dass die Temperatur des Akkus außerhalb des zulässigen Ladetemperaturbereichs ist siehe Ladevorgang.

Sobald der zulässige Ladetemperaturbereich erreicht ist, beginnt der Ladevorgang und die Statusanzeige schaltet auf grün um.

##

Das rote Dauerlicht/Blinklicht der Statusanzeige (3) signalisiert einen Fehler am Akku oder am Ladegerät.