# Akumuliatoriaus aušinimas („Active Air Cooling“)

Kroviklis kontroliuoja įstatyto akumuliatoriaus temperatūrą. Jei reikia, įsijungia ventiliatoriai, kad būtų vėsinamas akumuliatorius.

Akumuliatoriaus aušinimas vyksta 3 pakopoms:

- Pirminis aušinimas

- Aušinimas įkrovimo proceso metu

- Papildomas aušinimas

Kroviklis turi atskirą aušinimo sistemą, kuri veikia nepriklausomai nuo akumuliatoriaus aušinimo sistemos.

## Pirminis aušinimas

Jei akumuliatorius prieš prasidedant įkrovimui yra už leidžiamosios įkrovimo temperatūros diapazono ribų žr. Įkrovimo procesas, suaktyvinami ventiliatoriai, kad būtų aušinamas akumuliatorius.
Įkrovimo procesas prasideda, kai tik akumuliatorius pasiekia leidžiamosios įkrovimo temperatūros diapazoną.

Pirminio aušinimo metu, akumuliatoriaus aušinimas rodomas taip:

Indikatorius „Active Air Cooling“ (4) šviečia žaliai, o būsenos indikatorius (3) šviečia geltonai.

## Aušinimas įkrovimo proceso metu

Jei kroviklis įkrovimo metu nustato, kad akumuliatorių reikia aušinti, įjungiami ventiliatoriai.

Vykstant aušinimui įkrovimo proceso metu, akumuliatoriaus aušinimas rodomas taip:

Indikatorius „Active Air Cooling“ (4) šviečia žaliai, būsenos indikatorius (3) šviečia žaliai, o įkrovos būsenos indikatoriaus (9) juostelės viena po kitos šviečia žaliai.

## Papildomas aušinimas

Jei kroviklis po įkrovimo nustato, kad akumuliatorių reikia aušinti, įjungiami ventiliatoriai.

Papildomo aušinimo metu, akumuliatoriaus aušinimas rodomas taip:

Indikatorius „Active Air Cooling“ (4) šviečia žaliai, būsenos indikatorius (3) šviečia žaliai, o įkrovos būsenos indikatoriaus (9) juostelės šviečia žaliai.