# Експлуатація в L-BOXX

- Кришка L-BOXX повинна залишатися повністю відкритою під час процесу заряджання. Захисний язичок повинен бути прикріплений до кришки L-BOXX. Зарядний кабель слід підключати через роз'єм для кабелю в L-BOXX.

L-BOXX не входить до стандартного комплекту постачання.

## Монтаж зарядного пристрою

Щоб використовувати зарядний пристрій в L-BOXX, виконайте наступні дії:

- Повністю відкрийте кришку L-BOXX, доки не спрацює захисний язичок (11). Захисний язичок (11) запобігає випадковому закриттю кришки L-BOXX.

- Проведіть зарядний кабель через роз'єм для кабелю (12) в L-BOXX і вставте штепсельну вилку в розетку.

## Підготовка до транспортування в L-BOXX

Після експлуатації та перед транспортуванням в L-BOXX виконайте наступні дії:

- Витягніть штепсель кабелю з розетки.

- Вийміть зарядний кабель з роз'єму (12)і покладіть його в L-BOXX так, щоб він не був затиснутий.

- Щоб закрити L-BOXX, злегка підніміть захисний язичок (11). Це дозволяє розблокувати фіксатор за допомогою захисного язичка.

- Повністю закрийте кришку L-BOXX.