# Эксплуатация в L-BOXX

- Крышка L-BOXX во время процесса зарядки должна оставаться полностью открытой. Предохранительная защелка должна быть закреплена на крышке L-BOXX. Кабель зарядного устройства должен быть проложен через кабельный вывод в L-BOXX.

L-BOXX не входит в стандартный комплект поставки.

## Монтаж зарядного устройства

Чтобы использовать зарядное устройство в L-BOXX, выполните следующие действия:

- Полностью откройте крышку L-BOXX, чтобы предохранительная защелка (11) зафиксировалась. Предохранительная защелка (11) предотвращает случайное закрытие крышки L-BOXX.

- Проведите кабель зарядного устройства через кабельный вывод (12) в L-BOXX и вставьте сетевую вилку в розетку.

## Подготовка к транспортировке в L-BOXX

После окончания работы и перед транспортировкой в L-BOXX выполняйте следующие действия:

- Вытащите сетевую вилку из розетки.

- Извлеките кабель зарядного устройства из кабельного вывода (12) и положите его в L-BOXX так, чтобы его нельзя было защемить.

- Чтобы закрыть L-BOXX, слегка приподнимите предохранительную защелку (11). Это снимает фиксацию предохранительной защелкой.

- Полностью закройте крышку L-BOXX.