# Στερέωση στον τοίχο

Για τη στερέωση στον τοίχο μέσω της ανάρτησης στον τοίχο (10): Κάντε 2 τρύπες σε μια απόσταση από 250 mm. Χρησιμοποιήστε για τη στερέωση βίδες στρογγυλής κεφαλής με μια διάμετρο 5 mm μέχρι το πολύ 6,5 mm.

Κατά τη στερέωση στον τοίχο, λάβετε υπόψη την κατεύθυνση συναρμολόγησης, που υποδεικνύεται με βέλη στην κάτω πλευρά του φορτιστή. Οι ράγες οδηγοί για την μπαταρία δείχνουν προς τα πάνω.