# Tekniska data

Laddare | EXAL18V2-320
--- | ---
Skyddsklass | / II
Max. laddningsström (per laddningsplats) | 32 A (16 A)
Batteriets laddningsspänning (automatisk spänningsregistrering) | 18 V
ViktA) | 2,2 kg

A)

  Vikt utan elanslutning och utan kontakt

Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.